|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По запросу предложений в электронной форме № GA0000338** |
| **Для нужд: ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 х 14,6 | пог. м | 390 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).Отрезки по 13 м. |
| 2 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х 20,5 | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).Отрезки по 13 м. |
| 3 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х 28,6 | пог. м | 169 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).Отрезки по 13 м. |
| 4 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315 х 17,9 |  пог. м | 104 | Нет | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Технические характеристики предмета закупки | Трубы из полиэтилена для газопроводов ГОСТ Р 58121.2-2018. Трубы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными из компонентов,изготавливаться из полиэтилена марки ПЭ 100, должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности: не допускаются пузыри, трещины, раковины,посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Концы бухт должны быть заглушены и жёстко закреплены. На продукцию должны предоставлятьсякопии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием номеров продукции (партии продукции).Отрезки по 13 м. |

 |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" |
| Место (адрес) поставки товаров | 424002, Республика Марий Эл, гЙошкар-Ола ,Элеваторный проезд 13 А |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от ПокупателяПериодичность выставления заявок – ЕжеквартальноСрок выставления заявок – до 31.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |